**院外库房租赁项目采购需求**

1. 存放面积：至少1400平方米
2. 存放物品：医疗、科研、教学等报废专用设备及其他报废设备
3. 库房净高：至少4.5米
4. 存放条件：库房至少800平防风防雨防火封闭空间，剩余600平可以为敞开式，需要按照相关要求配备一定比例灭火器具等消防设备。
5. 人员要求：库房须有专人看管，专人看管时间至少为8:30-17:00。
6. 库房需具备24小时监控设施，可存储监控记录，监控记录至少可回放一年内记录。
7. 根据医院需要，不定期将报废设备从院内指定集中地点免费装卸运输至库房指定位置。
8. 因报废资产会通过回收公司评估价值，需配合我院方，进行专人对接，在工作时间内（8:30-17:00）进入库房查看。
9. 具有库房出入库记录，内容至少须包括出入库人员记录、出入库设备记录、及出入库时间记录。
10. 库房内需配合院方配备货架（需配合整理货架），以便存放电脑等固定资产货架要求如下：
11. 货架尺寸：至少长200cm\*宽50cm\*高180cm
12. 货架至少四层，且隔板上下间距可调
13. 货架材质：可承重、金属材质

**根据上级机关安全隐患整改内容，院内不得存放报废设备，需3月25日之前将现所有报废设备搬至供应商库房内。**

存放设备明细（总务处）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 目前存储地 |
| 三门冰柜 | 4 | 院外 |
| 消毒柜 | 4 | 院外 |
| 压面机 | 2 | 院外 |
| 自动切菜机 | 1 | 院外 |
| 饺子机 | 1 | 院外 |
| 灶台 | 4 | 院外 |
| 洗衣机 | 2 | 院外 |
| 冰箱 | 12 | 院外 |
| 货架 | 1 | 院外 |
| 不锈钢操作柜 | 10 | 院外 |
| 不锈钢架子 | 2 | 院外 |
| 保温台 | 2 | 院外 |
| 和面机 | 1 | 院外 |
| 蒸饭车 | 1 | 院外 |
| 药品柜（食堂专用） | 5 | 院外 |
| 水池 | 5 | 院外 |
| 操作台 | 5 | 院外 |
| 不锈钢餐车 | 2 | 院外 |
| 电炸锅 | 1 | 院外 |
| 调料车 | 1 | 院外 |
| 碗柜 | 1 | 院外 |
| 冰柜 | 3 | 院外 |
| 馒头机 | 1 | 院外 |
| 点钞机 | 1 | 院外 |
| 风机 | 1 | 院外 |
| 油水分离器 | 1 | 院外 |
| 砂轮机 | 1 | 院外 |
| 柜子 | 18 | 院外 |
| 写字台 | 5  | 院外 |
| 电视 | 6 | 院外 |
| 电脑 | 约30台 | 院外 |
| 笔记本电脑 | 约10台 | 院外 |
| 服务器 | 约10台 | 院外 |
| 打印机 | 约20台 | 院外 |
| 保险柜 | 6 | 院外 |
| 升降机 | 1 | 院外 |
| 中央空调外机 | 2 | 院外 |
| 空调内机 | 126 | 院外 |
| 空调外机 | 154 | 院外 |
| 开水器 | 5 | 院外 |
| 切割机 | 1 | 院外 |
| 三轮车 | 2 | 院内 |
| 食堂大灶 | 11 | 院内 |
| 压力锅 | 1 | 院内 |
| 冷库风机 | 4 | 院内 |
| 三人沙发 | 6 | 院内 |
| 单人沙发 | 3 | 院内 |
| 保险柜 | 1 | 院内 |
| 蒸箱 | 4 | 院内 |
| 文件柜 | 5 | 院内 |
| 更衣柜 | 3 | 院内 |
| 推车 | 2 | 院内 |
| 写字台 | 8 | 院内 |
| 病床 | 12 | 院内 |
| 消毒柜 | 2 | 院内 |
| 配电柜 | 6 | 院外 |
| 洗衣机 | 5 | 院外 |
| 冰柜 | 1 | 院外 |
| 消毒柜 | 1 | 院外 |
| 保险柜 | 6 | 院外 |
| 自动取单机 | 3 | 院外 |
| 桌子 | 3 | 院外 |
| 沙发 | 1 | 院外 |
| 冰箱 | 1 | 院外 |
| 蒸车 | 7 | 院外 |
| 蒸箱 | 1 | 院外 |
| 食堂操作台 | 6 | 院外 |
| 电热铛 | 1 | 院外 |

存放设备明细（医工部）

 高压灭菌器、恒温培养箱、超低温冰箱、超净工作台、手术床、压缩空气系统、胶片打印机等共计267台/套专用设备，目前存放在院外。