**全自动特殊染色机基本功能需求（预算：27万）**

可自动进行脱蜡脱水工作

通量40以上（最小不低于20），可满足科室日常工作需求

每个染色模块可进行独立染色，可控温

有配套可靠的特殊染色试剂

至少可染色种类包括抗酸染色，PAS染色，弹性纤维染色，六胺银染色四种我院常规所需染色，并可随时根据需求增加染色类型