**双层摇床需求参数（5万预算）**

振荡方式：回旋振荡式

温控范围（℃）：4~60

温控分辨精度（℃）：±0.1

温控波动度（℃）：±0.2（37℃时）

温控均匀度（℃）：±1（25℃空载时）

回旋/往复频率范围（r/min）：30~300

回旋/往复频率精度（r/min）：±1

摇板数量（块）：2