**高压蒸汽灭菌器需求（预算6万）**

电加热,额定电压220V；

内腔容积：不小于80升；

水位监测功能：低水位报警，防止缺水干烧；

至少具备以下三种工作模式：固体灭菌模式、液体灭菌带保温模式、融化模式;具备排气过滤除菌功能；

灭菌温度：105-121℃，灭菌时间：1-99分钟；

保温温度：40-60℃；

融化温度：40-100℃，融化时间：1-99分钟。