设备名称：双面快递柜（1套）

设备功能：双面柜是为封闭区域等高安全要求场景而设计的产品，其主要的特点是通过一面取件，一面派件的方法，将快递员和用户分离，进而实现外部人员不用进封闭区域即可完成派件。

需求内容：

1.设备要求：柜体具有双面柜门；双面均设置存取操作界面（电脑触屏）；柜体自带摄像头并可对监控区域进行视频记；设备安放室外具备防雨功能并配有自带雨棚；储物数量不得低于100个储物格；设备预留拓展功能（加柜）；柜体需提供一次外贴院方内容宣传贴，设备上不得出现第三方广告。

2.安装：院方提供设备电源至快递柜安装点位，并配置空开及电表，与设备电路连接需设备提供方自行解决并按照医院相关规范施工；设备安装基座由医院按照设备要求提供，设备吊装及安装固定由设备提供方实施负责；

3.快递柜收费方式及设备运维：设备取费方式为派发件方收取；取件方不收取费用，过时不取件也，不收取延时费用，但设置定期提醒及免责条款（快递员及收件人员），并设置定期权限便于院方定期集中清理滞纳件；设备运维费、电费等维护费用由设备收取的费用进行支付，详细费用支取需要设备提供方（运维方）定期提供，便于院方监管；运维方需要与医院签署安全协议。